**Nowa kieszeń FlexiDOCK MB014SP-B na 4 dyski 2,5"**

**FlexiDOCK MB014SP-B to nowa, czterozatokowa stacja dokująca dla dysków 2,5" SATA/SAS HDD/SSD. Umiejscowienie gniazd na zewnątrz zatoki 5,25" ułatwia i przyspiesza proces instalacji dysków, umożliwiając dostęp do danych bez otwierania obudowy komputera. Zarządzanie dyskami jest również dodatkowo uproszczone poprzez brak konieczności używania tacek oraz śrubek.**

**FlexiDOCK MB014SP-B to nowa, czterozatokowa stacja dokująca dla dysków 2,5" SATA/SAS HDD/SSD. Umiejscowienie gniazd na zewnątrz zatoki 5,25" ułatwia i przyspiesza proces instalacji dysków, umożliwiając dostęp do danych bez otwierania obudowy komputera. Zarządzanie dyskami jest również dodatkowo uproszczone poprzez brak konieczności używania tacek oraz śrubek.**

**Wsparcie dla standardu Hot-Swap**

Unikalny system dokowania nośników pozwala na błyskawiczną instalację bez konieczności montowania ich w specjalnych tackach czy kieszeniach. Profesjonalni użytkownicy docenią wygodę i prostotę pozwalającą na błyskawiczne uzyskanie dostępu do danych. Gracze mogą powiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera bez otwierania jego obudowy. Administratorów systemów ucieszy podwyższony stopień bezpieczeństwa dzięki możliwości fizycznego odpięcia zasilania z podłączonych nośników.

**Poprawione indywidualne przełączniki zasilania**

Dzięki wyposażeniu obudowy w odrębny przycisk zasilania dla każdej zatoki odłączenie nieużywanych dysków jest proste jak nigdy dotąd. Bezpośrednia kontrola nad dyskami poprawia ich bezpieczeństwo oraz działanie w złożonych systemach wykorzystujących multi-OS.

**Przeprojektowany system usuwania nośników**

Konstrukcja stacji nie korzystająca z tacek oraz drzwiczek pozwala użytkownikowi na szybszą instalację dysków. Po prostu wsuń nośnik do zatoki aż przycisk jego usunięcia wysunie się. Deinstalacja dysku jest równie prosta - wciśnięcie przycisku usuwania rozłączy go i wysunie poza zatokę.

**Dodatkowe funkcje**

Indywidualny wskaźnik stanu w formie diody LED informuje o stanie każdego z podłączonych dysków. Rozróżnia on stan zasilania oraz dostępu wskazując w czytelny sposób które dyski są obecnie używane przez system. Wbudowany wentylator 40 mm dba o utrzymanie prawidłowych temperatur pracujących nośników. Przemyślana konstrukcja zewnętrza wyposażona w otwory wentylacyjne ułatwia przepływ powietrza, a tryb pracy samego wentylatora może być kontrolowany ręcznie za pomocą trzystopniowego przełącznika prędkości. Dla zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami fizycznymi zewnętrzna konstrukcja flexiDOCK MB014SP-B wykonana została z metalu.

Więcej informacji można znaleźć na [stronie producenta](https://www.icydockpl.pl/goods.php?id=321).